**ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM – BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.**

Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić następujące fakty w miejscu przewidywanego montażu (osadzenia) słupów ogrodzenia boisk wykonano brukowanie nawierzchni.

Należy przewidzieć miejscowe rozebranie nawierzchni z koski brukowej i ponowne jej ułożenie.

Ponadto zmianie ulegają fundamenty ogrodzenia boisk.

- rys. nr 04 – Ogrodzenie boisk, H=4m i H=2m

1. Fundamenty pod słupy ogrodzenia (80x40x3mm) należy wykonać jako wiercone o śr. Ø35 cm wypełnione betonem na głębokość 130 cm
2. Fundamenty pod słupy bramowe i furtki (80x80x3mm lub 100x3mm) jako wspólną ławę betonową szer. 60 cm na głębokość 100 cm
3. Na dole słupa prostopadle do ogrodzenia należy przyspawać poprzeczkę z tego samego materiału jak słup.